**LED 技术要求**

一、安装环境（室内、室外）

二、色彩（单色、双色、全彩）

每个品牌在每种类别下最多可以投报10款产品，且产品不得重复填报。

三、填报指标

1. 点距（mm）
2. 像素密度（点/㎡）
3. 单元规格（mm\*mm\*mm）
4. 单元分辨率
5. 单元板拼接平整度
6. 亮度（cd/㎡）
7. 对比度
8. 杂点率
9. 驱动方式
10. 刷新率（帧/秒）
11. 功耗
12. 防护等级
13. 平均无故障时间

四、 所有产品具有3C证书

五、所有产品具有国家认可（CNAS）的机构出具的检测报告

六、报价（不含安装费，元/㎡）

说明：

1. 请报价人根据不同产品类别填报对应技术指标并提供相关3C证书、检测报告。

鉴于每个具体项目施工、安装、场地环境、配电需求等情况各异，安装费用和配件费用不包含在上述模组报价中。供应商征集入围后按要求后期在系统平台中单独填报相关安装或配件费用。